Ogłoszenie nr 500167228-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.

Gmina Miejska Tczew: Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 575419-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Miejska Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. Plac Piłsudskiego  1, 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 759 343, e-mail eron@um.tczew.pl, faks 587 759 355.
Adres strony internetowej (url): www.zp.tczew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

WZP.271.3.12.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I”. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót ujęty w projekcie budowlanym pod nazwą: „Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I”. Zamawiający przewiduje (dla części nr 1 ETAPU I) możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy PZP obejmującego ETAP II realizacji w/w inwestycji. Przedmiot niniejszego zamówienia (ETAP I) został podzielony na dwie części, tj.: 1) Część nr 1 – „Przebudowa dookólnej bieżni dwutorowej o dystansie 200 m”, 2) Część nr 2 - „Przebudowa rzutni do pchnięcia kulą”. 2. ETAP I część nr 1 (przebudowa dookólnej bieżni dwutorowej o dystansie 200m) obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) roboty rozbiórkowe (demontaż elementów bieżni istniejącej), zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta na całej szerokości bieżni, na głębokość ok. 60 cm; 3) montaż betonowych obrzeży: - wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, - obramowanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm; 4) wykonanie warstw podbudowy bieżni (podbudowa przepuszczalna): - ułożenie geowłókniny separacyjnej (na gruncie rodzimym), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 30 cm, - wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - wykonanie warstwy klinującej z kruszywa łamanego gr. 5 cm; 5) wykonanie warstw nawierzchni bieżni (nawierzchnia poliuretanowa – warstwowa – typu natrysk): - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm, - wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm, - wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm. 3.ETAP I część nr 2 (przebudowa rzutni do pchnięcia kulą) obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) roboty rozbiórkowe (demontaż elementów rzutni istniejącej), zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta w miejscu koła rzutów o głębokości około 60,0 cm; 3) wykonanie koryta w miejscu sektora rzutów o głębokości około 50,0 cm; 4) montaż nowych obrzeży; 5) montaż elementów systemowych (próg, obręcz stalowa, itd.); 6) wykonanie warstw podbudowy koła rzutów: - geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym, - warstwa odsączająca z piasku gr. 30,0 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm, - warstwa klinująca z kruszywa łamanego gr. 5,0 cm; 7) wykonanie warstw nawierzchni koła rzutów: - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm, - wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm, - wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm; 8) wykonanie warstw podbudowy sektora rzutów: - geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym, - warstwa odsączająca z piasku gr. 20,0 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego gr. 8,0 cm; 9) wykonanie warstw nawierzchni sektora rzutów: - wykonanie warstwy użytkowej (wierzchniej) z cegły mielonej z gliną i wapnem gr. 5,0 cm; 10) uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót (uzupełnienie ziemi humusowej, posianie trawy, wykonanie nasadzeń – przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV:** 45212200-8

**Dodatkowe kody CPV:** 45111200-0, 45111300-1, 45112710-5, 45112720-8, 45212140-9, 45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR:** 1    **NAZWA:** Przebudowa dookólnej bieżni dwutorowej o dystansie 200 m  |
| Postępowanie / część zostało unieważnionetakNależy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:Zamawiający informuje, iż unieważnia część nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych o brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Cena najkorzystniejszej oferty na część nr 1 przedmiotowego postępowania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na realizację części nr 1 niniejszego zamówienia.  |
|  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR:** 2    **NAZWA:** Przebudowa rzutni do pchnięcia kulą  |
| Postępowanie / część zostało unieważnionetakNależy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:Zamawiający informuje, iż unieważnia część nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W niniejszym postępowaniu na część nr 2 nie złożono żadnej oferty.  |
|  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.