Ogłoszenie nr 510111894-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.

Gmina Miejska Tczew: Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 540974-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Miejska Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. Plac Piłsudskiego  1, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 759 343, e-mail wzp@um.tczew.pl, faks 587 759 355.   
Adres strony internetowej (url): www.zp.tczew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

WZP.271.3.3.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót ujęty w projekcie budowlanym pod nazwą: „Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 2.1 modernizację części istniejącej dwutorowej bieżni dookólnej wraz z jej poszerzeniem o bieżnię prostą, dwutorową na dystansie 60m – tak, aby powstała nowa bieżnia czterotorowa na dystansie 60m ze startem i metą: 1) roboty przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta na całej szerokości bieżni, na głębokość ok. 60cm; 3) montaż betonowych obrzeży: a) wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej; b) obramowanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm; 4) wykonanie warstw podbudowy bieżni (podbudowa przepuszczalna): a) ułożenie geowłókniny separacyjnej (na gruncie rodzimym); b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 30cm; c) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego gr. 15cm; d) wykonanie warstwy klinującej z kruszywa łamanego gr. 5cm; 5) wykonanie warstw nawierzchni bieżni (nawierzchnia poliuretanowa – warstwowa – typu natrysk): a) wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm; b) wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm; c) wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm; 6) uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót (uzupełnienie ziemi humusowej, posianie trawy, wykonanie nasadzeń – przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego). 2.2 przebudowę rzutni do pchnięcia kulą: 1) roboty rozbiórkowe (demontaż elementów rzutni istniejącej), zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta w miejscu koła rzutów o głębokości około 60,0 cm; 3) wykonanie koryta w miejscu sektora rzutów o głębokości około 50,0 cm; 4) montaż nowych obrzeży; 5) montaż elementów systemowych (próg, obręcz stalowa itd.); 6) wykonanie warstw podbudowy koła rzutów: a) geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym; b) warstwa odsączająca z piasku gr. 30,0 cm; c) warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm; d) warstwa klinująca z kruszywa łamanego gr. 5,0 cm; 7) wykonanie warstw nawierzchni koła rzutów: a) wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm; b) wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm; c) wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm; 8) wykonanie warstw podbudowy sektora rzutów: a) geowłóknina separacyjna na gruncie rodzimym; b) warstwa odsączająca z piasku gr. 20,0 cm; c) warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm; d) warstwa klinująca z kruszywa kamiennego gr. 8,0 cm; 9) wykonanie warstw nawierzchni sektora rzutów: a) wykonanie warstwy użytkowej (wierzchniej) z cegły mielonej z gliną i wapnem gr. 5,0 cm; 10) uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót (uzupełnienie ziemi humusowej, posianie trawy, wykonanie nasadzeń – przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego).

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45212200-8

**Dodatkowe kody CPV:** 45111200-0, 45111300-1, 45112710-5, 45112720-8, 45212140-9, 45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05/06/2019  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 94741.14  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  3  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: ELSIK Sp. z o.o.  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: Lniska 22  Kod pocztowy: 83-330  Miejscowość: Żukowo  Kraj/woj.: pomorskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 178350.00  Oferta z najniższą ceną/kosztem 178350.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209100.00  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.