Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 129968-2015 z dnia 2015-06-01 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129968&rok=2015-06-01) Ogłoszenie o zamówieniu - Tczew
1.1 Część I Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 437,5 m2, - rozebranie obrzeży...
Termin składania ofert: 2015-06-16

**Tczew: Modernizacja ciągów pieszych (chodników) na terenie miasta Tczewa**
**Numer ogłoszenia: 175646 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 129968 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska Tczew, Plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 58 7759343, faks 58 7759355.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja ciągów pieszych (chodników) na terenie miasta Tczewa.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.1 Część I Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 437,5 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 331 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu (materiałów z rozbiórki) spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją ziemi na odległość do 5 km - 30,63 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 437,5 m2, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 437,5 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 437,5m2, - wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 331 m. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. 1.2 Część II Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 868,5 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 915 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta na całej szerokości chodnika wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 79, 28 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1000,5 m2, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 61 m, - ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,44 m3, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 61 m, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 1000,5 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 1000,5 m2, - obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 915 m, - wycinka drzew - 2 sztuki, - usunięcie karpin - 2 sztuki, - ułożenie w chodniku korytek ściekowych -10 mb. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. 1.3 Część III Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 460,75 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 214 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta na całej szerokości chodnika wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 94,72 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 874 m2, - wykonanie rowków pod obrzeża wraz z wywozem ziemi na odległość do 1km - 6,81 m3, - wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 874 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 754,50 m2, - wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo piaskowej - 119,5 m2, - obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 497,5 m. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. 1.4 Roboty budowlane dla części 1, 2, 3, będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 1.5 Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączonymi materiałami w niniejszym postępowaniu, dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. 1.6 Warunki i wymagania odnośnie pozyskiwania materiałów rozbiórkowych Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowej wykonanej z płytek chodnikowych, wyszczególnienie robót: 1) ręczne wyjęcie materiałów betonowych, 2) przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki, 3) ułożenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanie we własnym zakresie. Dokumenty utylizacji odpadów należy okazać przy rozliczeniu zadania, 4) ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach i owinięcie folią palet, 5) załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (HDS) lub ręcznie, 6) przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy użyciu w/w urządzeń na placu składowym, 7) ułożenie materiałów znajdujących się na paletach, na placu składowym. 1.7 Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Część NR:** 1

**Nazwa:** Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.07.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* PROFIT Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 34959,35 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 29000,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 29000,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 62000,00
* **Waluta:** PLN.

**Część NR:** 2

**Nazwa:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.07.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* PROFIT Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 88617,89 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 77000,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 77000,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 135000,00
* **Waluta:** PLN.

**Część NR:** 3

**Nazwa:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.07.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* PROFIT Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 73170,73 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 62000,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 62000,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 106000,00
* **Waluta:** PLN.