Ogłoszenie nr 500037088-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

Gmina Miejska Tczew: Budowa budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ul. Głowackiego   
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 500996-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Miejska Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. Plac Piłsudskiego  1, 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 759 343, e-mail eron@um.tczew.pl, faks 587 759 355.   
Adres strony internetowej (url): www.zp.tczew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ul. Głowackiego

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

WZP.271.3.1.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ulicy Głowackiego. Działka: 60/3; 60/6; 60/2; 59; 46 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie obejmuje wybudowanie piętrowego budynku użyteczności publicznej, w którym zlokalizowana zostanie świetlica oraz filia biblioteki miejskiej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno - sanitarnym oraz biurowym. Na parterze znajdą się łazienki dla niepełnosprawnych wyposażone we wszelkie uchwyty i akcesoria. Cały teren jest już ogrodzony. Powierzchnia projektowanej zabudowy - 407,50m2, powierzchnia użytkowa - 434,35m2, kubatura - 2 591,95m3. Budynek został zaprojektowany w tradycyjnej technologii, kryty dachami dwuspadowymi, pokrytymi blachą płaską na rąbek stojący. Łącznik pomiędzy budynkiem biblioteki i świetlicy oraz hala świetlicy pokryte stropodachem żelbetowym. Konstrukcja budynku: tradycyjna, ściany dwu warstwowe z bloczków typu Ytong, ocieplone płytami styropianowymi, więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, jętkowej w pełnym odeskowaniu. Strop gęstożebrowy typ Teriva II. Wjazd i wejście na teren działki nr 60/6 od strony południowej - ogrodzenie istnieje. Dojście i dojazd do budynku wyłożone kostką polbrukową na podbudowie. Miejsca postojowe wyłożone geokratą. Teren wolny od zabudowy odsadzony trawą i zielenią ozdobną wysoką i niską. Miejsce na gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki. Teren działki należy zagospodarować elementami małej architektury jak np.: ławki, śmietniki, stojaki na rowery. Cała powierzchnia działki - 1484m2, powierzchnia projektowanego utwardzenia polbrukiem- 405,40 m2, powierzchnia projektowanego utwardzenia geokratą - 147,00 m2, powierzchnia biologicznie czynna 616,58m2, powierzchnia projektowanej zabudowy - 407,50m2, podesty, pochylnie i pozostałe chodniki - 54,52m2. Utwardzenie terenu: ciąg pieszo - jezdny i chodniki oraz miejsca postojowe i plac gospodarczy. Wzdłuż ściany południowo - wschodniej budynku zaprojektowano drogę dojazdową szerokości 4 m do projektowanych parkingów na terenie działki. Utwardzenie ma być wykonane z małogabarytowych elementów betonowych infiltrujących wody opadowe do gruntu w obramowaniu z krawężników. Podjazd dla niepełnosprawnych: przed wejściem od strony południowej ma być wykonany podjazd o spadku 7,52%. Pochylnia betonowa ma być wykonana na podbudowie z kruszywa i warstwie piasku stabilizowanego na mokro, ma być wykończona płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi. W ramach zadania wykonać należy przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego według opracowań branżowych. Wewnątrz należy wykonać następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, w tym oświetleniową, gniazd wtykowych, siłową, ochrony od porażeń i przepięć, alarmową, odgromową, C.O.: ogrzewanie z kotła gazowego, wentylacji grawitacyjnej wspomaganą kanałowymi wentylatorami elektrycznymi, klimatyzacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45300000-0, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19/02/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 2084649.83  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  4  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: P.H.U. GLADPOL Stanisław Gładysz  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul. 30 Stycznia 47  Kod pocztowy: 83-110  Miejscowość: Tczew  Kraj/woj.: pomorskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 2100000.00  Oferta z najniższą ceną/kosztem 2100000.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2558251.59  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  tak  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl) |