Ogłoszenie nr 500169835-N-2018 z dnia 19-07-2018 r.

Gmina Miejska Tczew: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie   
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 573906-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Miejska Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. Plac Piłsudskiego  1, 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 759 343, e-mail eron@um.tczew.pl, faks 587 759 355.   
Adres strony internetowej (url): www.zp.tczew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

WZP.271.3.13.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw położonym na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie na dz. nr 167 obręb 7 oraz na dz. nr 749/6 obręb 8. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub PN-EN 1176:2017 lub równoważną. Urządzenia zabawowe zostaną rozmieszczone i zamontowane na placu zabaw na terenie w kształcie koła o średnicy 40 m. Wykaz urządzeń zabawowych wraz z charakterystyką materiałową: 1) Zestaw zabawowy wielofunkcyjny - 1szt. Elementy zestawu zabawowego: - „Zamek”, - „Mury miejskie”. Zestaw zabawowy pod względem konfiguracji, elementów składowych oraz opisu winien wyglądać zgodnie z przedstawionym opisem i rysunkami (zawartymi w SIWZ). Specyfikacja materiałowa: a) wszystkie elementy konstrukcyjne – w tym słupy stalowe, muszą być wykonane z rur grubościennych o grubości ścianki minimum 3 mm i średnicy co najmniej 114 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo, b) cały zestaw musi być osadzony na stalowych kotwach ocynkowanych i malowanych proszkowo, zabetonowanych w gruncie. Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 lub PN-EN 1176:2017 lub równoważną, c) wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych muszą być ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze, d) śruby ocynkowane, mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa, e) elementy konstrukcyjne - muszą być zakończone od góry kapturkami z tworzywa sztucznego, w celu zabezpieczenia elementów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, deszcz, szadź), f) daszki wykonane z płyty HPL lub HDPE minimum trójwarstwowej (dwukolorowej) o grubości minimum 18 mm, g) ze względu na sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowników i niskie koszty eksploatacji i serwisu tunel rurowy i zjeżdżalnia rurowa muszą być wykonane z modułów (co najmniej trzy elementy połączone ze sobą tworzące obręcz - sektor). Elementy muszą być wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, LDPE lub LLDPE o grubości minimum 3 mm, h) wszystkie podesty i platformy zabawowe muszą być wykonane z blachy perforowanej odprowadzającej wodę, ocynkowanej powlekanej tworzywem PVC lub HDPE o parametrach antypoślizgowych, i) schody muszą być wykonane z blachy perforowanej odprowadzającej wodę, ocynkowanej powlekanej PVC o parametrach antypoślizgowych, poręcze z rurek stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, j) liny – liny w zestawach muszą posiadać rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym o grubości minimum18 mm, k) zabezpieczenia – do połączeń stosowane muszą być tylko śruby ocynkowane. Gniazda łączników muszą być zakryte zaślepkami z tworzywa. Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone kołnierzami z kapslami, l) łańcuchy - kalibrowane ze stali ocynkowanej o krótkich ogniwach zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 lub PN-EN 1176:2017 lub równoważną, m) wszystkie elementy dekoracyjne, ściany, daszki, balkoniki ozdobne oraz wszelkie barierki muszą być wykonane z płyty HPL, HDPE minimum trójwarstwowej (dwukolorowej) o grubości minimum 18 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 37535200-9

**Dodatkowe kody CPV:** 45111291-4, 45223800-4, 45112723-9, 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13/07/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 834959.35  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  1  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: Agnieszka Turowska ,,SUN+''  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul. Katarzyńska 63 lok. 013, Gruszczyn  Kod pocztowy: 62-006  Miejscowość: Kobylnica  Kraj/woj.: wielkopolskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 993888.00  Oferta z najniższą ceną/kosztem 993888.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 993888.00  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl) |