Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[**www.zp.tczew.pl**](http://www.zp.tczew.pl/)

**Tczew: Modernizacja ciągów pieszych (chodników) na terenie miasta Tczewa**  
**Numer ogłoszenia: 129968 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska Tczew , Plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 58 7759343, faks 58 7759355.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zp.tczew.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja ciągów pieszych (chodników) na terenie miasta Tczewa.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.1 Część I Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 437,5 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 331 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu (materiałów z rozbiórki) spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją ziemi na odległość do 5 km - 30,63 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 437,5 m2, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 437,5 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 437,5m2, - wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 331 m. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. 1.2 Część II Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 868,5 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 915 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta na całej szerokości chodnika wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 79, 28 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1000,5 m2, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 61 m, - ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,44 m3, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 61 m, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 1000,5 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 1000,5 m2, - obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 915 m, - wycinka drzew - 2 sztuki, - usunięcie karpin - 2 sztuki, - ułożenie w chodniku korytek ściekowych -10 mb. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. 1.3 Część III Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 460,75 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 214 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta na całej szerokości chodnika wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 94,72 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 874 m2, - wykonanie rowków pod obrzeża wraz z wywozem ziemi na odległość do 1km - 6,81 m3, - wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 874 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 754,50 m2, - wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo piaskowej - 119,5 m2, - obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 497,5 m. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. 1.4 Roboty budowlane dla części 1, 2, 3, będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 1.5 Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączonymi materiałami w niniejszym postępowaniu, dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. 1.6 Warunki i wymagania odnośnie pozyskiwania materiałów rozbiórkowych Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowej wykonanej z płytek chodnikowych, wyszczególnienie robót: 1) ręczne wyjęcie materiałów betonowych, 2) przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki, 3) ułożenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanie we własnym zakresie. Dokumenty utylizacji odpadów należy okazać przy rozliczeniu zadania, 4) ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach i owinięcie folią palet, 5) załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (HDS) lub ręcznie, 6) przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy użyciu w/w urządzeń na placu składowym, 7) ułożenie materiałów znajdujących się na paletach, na placu składowym. 1.7 Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 3.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 30.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia
* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min.: a) dla części nr 1 - 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację ciągów pieszych (chodników) i/lub nawierzchni drogowych, b) dla części nr 2 - 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację ciągów pieszych (chodników) i/lub nawierzchni drogowych, c) dla części nr 3 - 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację ciągów pieszych (chodników) i/lub nawierzchni drogowych; Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia
* **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia
* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności, że jego przychody netto za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,wynosiły nie mniej niż: a) dla części nr 1 - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b) dla części nr 2 - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), c) dla części nr 3 - 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów (np. zobowiązania) dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca załączy do oferty informację wg Formularza nr 5 SIWZ dotyczącą Podwykonawców. 4. Wykonawca załączy do oferty pełnomocnictwo, czyli dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu z właściwego rejestru. 5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek określony w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia musi zostać spełniony przez jeden podmiot (Wykonawcę, Konsorcjanta, bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca), czyli doświadczenia podmiotów związane z realizacją wymaganych przez Zamawiającego zamówień nie mogą się sumować, natomiast pozostałe warunki określone w pkt III.3) niniejszego ogłoszenia muszą spełniać łącznie. W odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należą do grupy kapitałowej winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy. 6. Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku kiedy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (dowodu o którym mowa w pkt III.4.1) jako dowód traktowane będą inne dokumenty.

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

* 1 - Cena - 95
* 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia, 3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 7) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 8) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 9)zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 10) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 11) zmiany podwykonawcy robót, 12) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT, 13) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione: 1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 2) koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną, 3) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 4) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 5) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT), 7) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 8) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 9) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 10) podniesieniem wydajności urządzeń, 11) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 12) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 13) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 14) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 15) nie wywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 16) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 17) siłą wyższą

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.zp.tczew.pl  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 50. Opłata za wydanie SIWZ - 40 zł.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 16.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr:** 1 **NAZWA:** Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 437,5 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 331 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu (materiałów z rozbiórki) spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, -wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją ziemi na odległość do 5 km - 30,63 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 437,5 m2, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 437,5 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 437,5m2, - wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 331 m. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 95
  + 2. Termin wykonania zamówienia - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 2 **NAZWA:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 868,5 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 915 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta na całej szerokości chodnika wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 79, 28 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1000,5 m2, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 61 m, - ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,44 m3, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 61 m, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 1000,5 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 1000,5 m2, - obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 915 m, - wycinka drzew - 2 sztuki, - usunięcie karpin - 2 sztuki, - ułożenie w chodniku korytek ściekowych -10 mb. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 95
  + 2. Termin wykonania zamówienia - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 3 **NAZWA:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 460,75 m2, - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej - 214 m, - wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na odległość do 5 km - (30% materiału ul. Czatkowska 2e), - wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, - wykonanie koryta na całej szerokości chodnika wraz z wywozem i utylizacją ziemi - 94,72 m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 874 m2, - wykonanie rowków pod obrzeża wraz z wywozem ziemi na odległość do 1km - 6,81 m3, - wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 8 cm po zagęszczeniu - 874 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej klasy 35 (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 754,50 m2, - wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50 cm na podsypce cementowo piaskowej - 119,5 m2, - obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 497,5 m. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi część składową Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  + 1. Cena - 95
  + 2. Termin wykonania zamówienia - 5